# Vahetatava tööriista paigaldamine (vt jn A–B)

##

## GDR 18V-215:

JUHIS: olenevalt tootenumbrist saab kasutada ainult teatud liiki otsakuid (vt järgmist tabelit).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Ühe otsaga otsak | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Kahe otsaga otsak | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Tõmmake lukustushülssi (2) ettepoole, lükake vahetatav tööriist kuni toeni tööriistahoidikusse (1) ja vabastage vahetatava tööriista fikseerimiseks lukustushülss (2) uuesti.

Kruvikeeramisotsakud (13) saate paigaldada kuulfiksaatoriga universaalse otsakuhoidiku (12) abil.

##

- Järgige juhist vahetatavate tööriistade ohutu kasutamise kohta. Mõned vahetatavad tööriistad ei sobi suure pöördemomendi tõttu elektrilise tööriista jaoks.

- Vahetatava tööriista paigaldamisel jälgige, et see tööriistahoidikusse kindlalt kinnitub. Kui vahetatav tööriist ei ole tööriistahoidikuga kindlalt seotud, võib see lahti tulla ja kontrollimatuks osutuda.

JUHIS: olenevalt tootenumbrist saab kasutada ainult teatud liiki otsakuid (vt järgmist tabelit).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Ühe otsaga otsak | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Kahe otsaga otsak | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Lükake vahetatav tööriist (14) tööriistakinnituse (1) nelikandile.

Süsteemist tingitult kinnitub vahetatav tööriist (14) tööriistakinnitusse (1) mõningase lõtkuga; see ei mõjuta talitlust/turvalisust.

##

Tõmmake lukustushülssi (2) ettepoole ja eemaldage vahetatav tööriist.