# Turtallsinnstilling

Med knappen for turtallsinnstilling (15) kan du velge ett av to turtallstrinn før arbeidet starter.

Trykk gjentatte ganger på knappen for turtallsinnstilling (15) helt til ønsket innstilling signaliseres i turtallsvisningen (16). Den valgte innstillingen lagres.

Det nødvendige turtallet avhenger av arbeidsemnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg fram for å finne fram til dette.

Tabellen gir en oversikt over anbefalte produkter.

| Grunninnstilling for turtall ved trinn
--- | ---
1 | 2
[o/min] | [o/min]
Antall turtallstrinn |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Med knappen for turtallsinnstilling (15) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.