# Data teknis

Obeng impact berdaya baterai |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Kecepatan idle
Pengaturan 1 | min-1 | 2100A) | 2000B)
Pengaturan 2 | min-1 | 3300A) | 2800B)
Tingkat getaran
Pengaturan 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
Pengaturan 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
Torsi pengencangan maks | Nm | 215A) | 285B)
Torsi pelepasan maks | Nm | – | 500B)
Diameter sekrup mesin | mm | M6–M16 | M8–M18
Dudukan alat kerja |  | Kunci L ¼" | Spindel persegi eksternal ½" Kunci L ¼"
BeratC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
suhu lingkungan yang diizinkan selama pengoperasianD) dan penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah

B)

  diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai ProCORE18V 12.0Ah

C)

  tergantung pada baterai yang digunakan

D)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.