# Technické údaje

Akumulátorový rázový šroubovák |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdno
Nastavení 1 | ot/min | 2 100A) | 2 000B)
Nastavení 2 | ot/min | 3 300A) | 2 800B)
Počet příklepů
Nastavení 1 | min−1 | 3 000A) | 3 000B)
Nastavení 2 | min−1 | 3 800A) | 3 600B)
Max. utahovací moment | Nm | 215A) | 285B)
Max. povolovací moment | Nm | – | 500B)
Ø strojních šroubů | mm | M6–M16 | M8–M18
Upínání nástroje |  | ¼" vnitřní šestihran | ½" vnější čtyřhran ¼" vnitřní šestihran
HmotnostC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 12.0Ah

C)

  V závislosti na použitém akumulátoru

D)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.