# Az üzemmód kijelölése

Az elektromos kéziszerszám 2 előredefiniált üzemmóddal rendelkezik modellenként:

GDR 18V-215: Automatikus lassítás (fa) és Automatikus lekapcsolás (fém)

GDX 18V-285: Automatikus lekapcsolás (ABR) és Automatikus lekapcsolás (fém)

Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmód gombot (20).

Előre meghatározott üzemmód | Funkció | Ajánlott alkalmazás
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Az automatikus lekapcsolás (ABR) anyák kioldásához szánt funkció: az elektromos kéziszerszám automatikusan lekapcsol, amikor a csavaranya kioldásra került. Az automatikus lekapcsolás meggátolja, hogy a csavaranya a kioldás során leessen a csavarmenetről. Megjegyzés: Ez az üzemmód csak akkor aktiválható, ha az elektromos kéziszerszám balra forgásra van állítva. | Csavar mérete: M12
Automatikus lekapcsolás (fém) (GDR 18V-215 és GDX 18V-285) | Automatikus lekapcsolás üzemmódban (fém) az elektromos kéziszerszám automatikusan leáll, amint a forgatónyomaték megnő és az ütőfunkció elindulA). Ez az üzemmód megakadályozza a csavar túlhúzását. Megjegyzés: Az eredmény az anyagtól, a csavaroktól és a felhasználó által alkalmazott erőtől függően változhat. A tényleges munkadarab megmunkálása előtt végezzen próbát. | Anyag: fém (2 mm) Önmetsző csavar: 4,2 x 25 mm
Automatikus lassítás (fa) (GDR 18V-215) | Az Automatikus lassítás (fa) üzemmódban az elektromos kéziszerszám csökkenti a fordulatszámot meghúzáskor (ütőmű működés közben)A). Ez az üzemmód megakadályozza a csavar túlhúzását, mivel a felhasználónak elegendő ideje van a be-/kikapcsoló (9) elengedésére. Megjegyzés: A fordulatszám előválasztása nem lehetséges Automatikus lassítás (fa) üzemmódban. Megjegyzés: Ha < 50 mm hosszúságú csavarokat használ Automatikus lassítás (fa) üzemmódban, és nem érzékelhető ütés, előfordulhat, hogy az elektromos kéziszerszám nem tudja időben csökkenteni a fordulatszámot. | Anyag: fa Facsavar: 5 x 50 mm

A)

  Az Automatikus lekapcsolási (fém) és az Automatikus lassítási (fa) üzemmód csak akkor aktiválható, ha a be-/kikapcsoló (9) teljesen át van nyomva és a csavarok teljesen be lesznek csavarozva.