# Kierrosluvun valinta

Voit valita tarvittavan nopeuden kierrosluvun 2-portaisella valintapainikkeella (15).

Paina kierrosluvun valintapainiketta (15) toistuvasti, kunnes haluamasi asetus tulee kierroslukunäyttöön (16). Valittu asetus tallennetaan muistiin.

Tarvittava kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työskentelyolosuhteista, ja se kannattaa määrittää kokeilemalla.

Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

| Kunkin portaan kierrosluvun perusasetus
--- | ---
1 | 2
[min-1] | [min-1]
Kierroslukuportaiden määrä |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2 100 | 0–3 300
2 (GDX 18V-285) | 0–2 000 | 0–2 800

Kierrosluvun valintapainikkeella (15) voit valita tarvitsemasi kierrosluvun myös käytön aikana.