# Pornire/Oprire

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (9).

Lampa de lucru (3) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (9) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (9).

Lampa de lucru (3) mai rămâne aprinsă timp de aproximativ 15 secunde după eliberarea comutatorului de pornire/oprire (9).