# Einsatzwerkzeug einsetzen (siehe Bilder A–B)

##

## GDR 18V-215:

HINWEIS: Je nach Sachnummer können nur bestimmte Arten von Bits eingesetzt werden (siehe nachfolgende Tabelle).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Ziehen Sie die Verriegelungshülse (2) nach vorne, führen Sie das Einsatzwerkzeug bis zum Anschlag in die Werkzeugaufnahme (1) und lassen Sie die Verriegelungshülse (2) wieder los, um das Einsatzwerkzeug zu arretieren.

Schrauberbits (13) können Sie über einen Universalbithalter mit Kugelrastung (12) einsetzen.

##

- Beachten Sie den Hinweis zur sicheren Anwendung von Einsatzwerkzeugen. Manche Einsatzwerkzeuge sind aufgrund des hohen Drehmoments nicht für das Elektrowerkzeug geeignet.

- Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs darauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeugaufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lösen und nicht mehr kontrolliert werden.

HINWEIS: Je nach Sachnummer können nur bestimmte Arten von Bits eingesetzt werden (siehe nachfolgende Tabelle).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Single End Bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Double End Bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Schieben Sie das Einsatzwerkzeug (14) auf den Vierkant der Werkzeugaufnahme (1).

Systembedingt sitzt das Einsatzwerkzeug (14) mit etwas Spiel auf der Werkzeugaufnahme (1); dies hat keinen Einfluss auf die Funktion/Sicherheit.

##

Ziehen Sie die Verriegelungshülse (2) nach vorn und entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.