# Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (9) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (3) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (9) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (9).

La LED d’éclairage (3) s’allume pendant env. 15 secondes après avoir relâché l’interrupteur Marche/Arrêt (9).