# 装入工具刀头（参见插图A–B）

##

## GDR 18V-215:

提示：根据物品代码只能装入规定的批头类型（参加下列表格）。

GDR 18V-215： | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
单端批头 | 9.5毫米 | 9.5毫米 14毫米
双端批头 | 9.8毫米 | 9.8毫米 17毫米

将锁定套筒(2)向前拉，将工具刀头放入工具夹头(1)，直至极限位置，然后重新松开锁定套筒(2)，以便锁住工具刀头。

螺丝批嘴(13)可以通过一个带球掣的通用批头套筒(12)安装。

##

- 注意关于安全使用工具刀头的提示。某些工具刀头由于高扭矩而不适用于电动工具。

- 安装工具刀头时请注意务必将其牢牢地插在工具夹头上。 如果工具刀头未牢固地插在工具夹头中，可能会再次松脱，无法控制。

提示：根据物品代码只能装入规定的批头类型（参加下列表格）。

GDX 18V-285： | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
单端批头 | 9.5毫米 | 9.5毫米 14毫米
双端批头 | 9.8毫米 | 9.8毫米 17毫米

将工具刀头(14)推到工具夹头(1)的四角段上。

由于系统设计原因，工具刀头(14)和工具夹头(1)之间有少许间隙，这不影响电动工具的功能和安全。

##

将锁定套筒(2)向前拉，取下工具刀头。