# Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas

Sūkių skaičiaus nustatymo mygtuku (15) galite nustatyti reikiamą sūkių skaičių 2 pakopomis.

Pakartotinai spauskite sūkių skaičiaus nustatymo mygtuką (15), kol sūkių skaičiaus indikatorius (16) parodys pageidaujamą nustatymą. Pasirinktas nustatymas išsaugomas.

Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

| Sūkių skaičiaus pagrindinis nustatymas, esant pakopai
--- | ---
1 | 2
[min–1] | [min–1]
Sūkių skaičiaus pakopų kiekis |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtuku (15) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant.