# انتخاب سرعت

با دکمه انتخاب سرعت (15) می توانید سرعت مورد نیاز را در 2 مرحله انتخاب کنید.

دکمه انتخاب سرعت (15) را چند بار فشار دهید تا تنظیم مورد نظر در نشانگر سرعت (16) نشان داده شود. تنظیم انتخاب شده ذخیره می شود.

سرعت مورد نیاز به جنس قطعه کار و شرایط بستگی دارد و می توان در جریان کار آزمایشی تعیین گردد.

اندازه های ذکر شده در جدول زیر، مقادیر پیشنهادی می باشند.

| تنظیم اولیه سرعت برحسب درجه
--- | ---
1 | 2
[min-1] | [min-1]
عدد درجه های سرعت |  |
2 (GDR 18V-215) | ‎0–2100 | ‎0–3300‎
2 (GDX 18V-285) | ‎0–2000‎ | ‎0–2800‎

توسط دکمه انتخاب سرعت (15) می توان سرعت مورد نیاز را همچنین هنگام کار انتخاب نمود.