# Onderhoud en reiniging

- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw elektrische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.

- Reinig de gereedschapopname (1) en vergrendelingshuls (2) af en toe.

- Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.