# Osadzovanie vkladacieho nástroja (pozri obrázky A–B)

##

## GDR 18V-215:

POZNÁMKA: V závislosti od čísla položky možno použiť len určité druhy hrotov (pozri nasledujúcu tabuľku).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Jednostranný hrot | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Obojstranný hrot | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Potiahnite zaisťovaciu objímku (2) smerom dopredu, pracovný nástroj zasuňte až na doraz do upínania nástroja (1) a potom zaisťovaciu objímku (2) opäť uvoľnite, aby sa pracovný nástroj zaaretoval.

Skrutkovacie hroty (13) môžete nasadiť pomocou univerzálneho držiaka skrutkovacích hrotov s guľôčkovou západkou (12).

##

- Dodržiavajte upozornenie o bezpečnom používaní vkladacích nástrojov. Niektoré vkladacie nástroje nie sú vhodné pre elektrické náradie z dôvodu vysokého krútiaceho momentu.

- Pri vkladaní pracovného nástroja dávajte pozor na to, aby spoľahlivo sedel v upínacom mechanizme. Ak by pracovný nástroj nebol pevne spojený s upínacím mechanizmom, mohol by sa uvoľniť a už by sa stal nekontrolovateľným.

POZNÁMKA: V závislosti od čísla položky možno použiť len určité druhy hrotov (pozri nasledujúcu tabuľku).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Jednostranný hrot | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Obojstranný hrot | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Vkladací nástroj (14) nasuňte na štvorhran upnutia nástroja (1).

Systém je zostrojený tak, že vkladací nástroj (14) má v upnutí nástroja trochu vôľu (1); to však nemá žiaden vplyv na funkčnosť/bezpečnosť.

##

Potiahnite zaisťovaciu objímku (2) smerom dopredu a pracovný nástroj vyberte.