# Ставање на алатот за вметнување (види слики A – B)

##

## GDR 18V-215:

НАПОМЕНА: во зависност од бројот на делот, може да се користат само одредени типови на битови (види табела подолу).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Едносмерен бит | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Двосмерен бит | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Извлечете ја чаурата за заклучување (2) нанапред, алатот што се вметнува ставете го до крај во прифатот за алат (1) и повторно олабавете ја чаурата за заклучување (2), за да го блокирате алатот за вметнување.

Битовите за одвртувачот (13) може да ги ставите со помош на универзален држач за битови со топчест затворач (12).

##

- Почитувајте ги напомените за безбедно користење на алатите за вметнување. Некои алати за вметнување не се погодни за електричен алат поради големиот вртежен момент.

- При ставањето на алатот за вметнување, внимавајте на тоа тој да лежи цврсто во прифатот за алат. Доколку алатот за вметнување не е цврсто поврзан со прифатот на алат, може да се олабави и да се случи да не може да се контролира.

НАПОМЕНА: во зависност од бројот на делот, може да се користат само одредени типови на битови (види табела подолу).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Едносмерен бит | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Двосмерен бит | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Поставете го алатот за вметнување (14) на четириаголниот прифат за алат (1).

Во зависност од системот, алатот за вметнување (14) ќе се постави на прифатот за алат со мали движења (1); ова нема влијание на функцијата/безбедноста.

##

Извлечете ја чаурата за заклучување (2) нанапред и извадете го алатот за вметнување.