# Tekniska data

Sladdlös slående skruvdragare |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
Tomgångsvarvtal
Inställning 1 | v/min | 2100A) | 2000B)
Inställning 2 | v/min | 3300A) | 2800B)
Slagfrekvens
Inställning 1 | slag/min | 3000A) | 3000B)
Inställning 2 | slag/min | 3800A) | 3600B)
max. åtdragningsmoment | Nm | 215A) | 285B)
Max. lossningsmoment | Nm | – | 500B)
Maskinskruv-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Verktygsfäste |  | ¼" insex | ½" ytterfyrkant ¼" insex
ViktC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah

B)

  uppmätt vid 20–25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah

C)

  i relation till använt batteri

D)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.