# Technische gegevens

Accuslagmoeraanzetter |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerental
Instelling 1 | min–1 | 2100A) | 2000B)
Instelling 2 | min–1 | 3300A) | 2800B)
Aantal slagen
Instelling 1 | min–1 | 3000A) | 3000B)
Instelling 2 | min–1 | 3800A) | 3600B)
max. aanhaalmoment | Nm | 215A) | 285B)
Max. losdraaimoment | Nm | – | 500B)
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 | M8–M18
Gereedschapopname |  | ¼" binnenzeskant | ½" buitenvierkant ¼" binnenzeskant
GewichtC) | kg | 1,4–2,4 | 1,5–2,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen opladers |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  gemeten bij 20–25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah

C)

  afhankelijk van gebruikte accu

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.