# การเลือกโหมดงาน

เครื่องมือไฟฟ้ามีโหมดการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารุ่นละ 2 โหมด:

GDR 18V-215: การลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) และการปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (โลหะ)

GDX 18V-285: ระบบปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ (ABR) และการปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (โลหะ)

หากต้องการสับเปลี่ยนระหว่างโหมดการทำงาน ให้กดปุ่มโหมด (20)

โหมดการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | การทำงาน | การใช้งานที่แนะนำ
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | ระบบปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ (ABR) เป็นฟังก์ชันสำหรับการคลายน็อต: เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อน็อตขันสกรูถูกคลายออก โดยการปิดการทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยป้องกันไม่ให้น็อตขันสกรูร่วงหล่นขณะคลายออกจากเกลียวสกรู หมายเหตุ: โหมดการทำงานนี้จะสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเมื่อใส่เครื่องมือไฟฟ้าโดยให้หมุนทางซ้าย | ขนาดสกรู: M12
การปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (โลหะ) (GDR 18V-215 และ GDX 18V-285) | ในโหมดการปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (โลหะ) เครื่องมือไฟฟ้าจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่แรงบิดเพิ่มสูงขึ้นและฟังก์ชันเจาะกระแทกเริ่มทำงานA) โหมดการทำงานนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ขันสกรูแน่นเกินไป หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุ สกรู และแรงที่ใช้ขณะปฏิบัติงาน โดยให้ดำเนินการทดสอบการทำงานก่อนปฏิบัติงานทุกอย่างกับชิ้นงานจริง | วัสดุ: โลหะ (2 มม.) สกรูเกลียวปล่อย: 4.2 x 25 มม.
การลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) (GDR 18V-215) | ในโหมดการลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) เครื่องมือไฟฟ้าจะลดความเร็วรอบลงเมื่อขันแน่น (เครื่องมือกระแทกทำงาน)A) โหมดการทำงานนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ขันสกรูแน่นเกินไป เนื่องจากผู้ใช้งานมีเวลาเพียงพอที่จะปล่อยสวิตช์เปิด/ปิด (9) หมายเหตุ: ในโหมดการลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) จะไม่สามารถตั้งความเร็วรอบล่วงหน้าได้ หมายเหตุ: หากใช้สกรูที่มีความยาว < 50 มม. ในโหมดการลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) และตรวจไม่พบการกระแทก อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าไม่สามารถลดความเร็วรอบลงได้ทันเวลา | วัสดุ: ไม้ สกรูขันไม้: 5 x 50 มม.

A)

  โหมดการปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (โลหะ) และการลดความเร็วโดยอัตโนมัติ (ไม้) จะสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด (9) ลงจนสุดและขันสกรูเข้าไปจนสุดแล้วเท่านั้น