# Accensione/spegnimento

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (9) e mantenerlo premuto.

La luce di lavoro (3) si accenderà quando l’interruttore di accensione/spegnimento (9) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (9).

La luce di lavoro (3) resta accesa per circa 15 secondi dopo il rilascio dell’interruttore di avvio/arresto (9).