# Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément à EN 62841-2-2.

## GDR 18V-215:

Le niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique 100 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Portez un casque antibruit !

## GDX 18V-285:

Le niveau sonore en dB(A) typique de l’outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique 99 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration ah (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à EN 62841-2-2 :

## GDR 18V-215:

Serrage de vis et d’écrous de la taille maximale admissible : ah = 21,3 m/s2, K = 1,6 m/s2

## GDX 18V-285:

Serrage de vis et d’écrous de la taille maximale admissible : ah = 15,8 m/s2, K = 1,5 m/s2

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indiqués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés selon une procédure de mesure normalisée et peuvent être utilisés pour établir une comparaison entre différents outils électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base à une estimation préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indiqués s’appliquent pour les utilisations principales de l’outil électroportatif. Si l’outil électroportatif est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou sans avoir fait l’objet d’un entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l’outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l’utilisateur de l’effet des vibrations, par exemple : maintenance de l’outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.