# Välja arbetsläge

Elverktyget har två fördefinierade arbetslägen per modell:

GDR 18V-215: Autoreducering (trä) och automatisk avstängning (metall)

GDX 18V-285: Automatisk avstängning (ABR) och automatisk avstängning (metall)

För att växla mellan arbetslägena trycker du på lägesknappen (20).

Fördefinierat arbetsläge | Funktion | Rekommenderad användning
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Den automatiska avstängningen (ABR) är en funktion för att lossa muttrar: elverktyget stängs av automatiskt så fort muttern har lossats. Den automatiska avstängningen förhindrar att muttern faller ner när den lossas från gängan. Observera: detta arbetsläge kan endast aktiveras när elverktyget är inställt på vänstergång. | Skruvstorlek: M12
Automatisk avstängning (metall) (GDR 18V-215 och GDX 18V-285) | I arbetsläget automatisk avstängning (metall) stoppar elverktyget automatiskt så fort vridmomentet ökar och slagfunktionen aktiverasA). Detta arbetsläge förhindrar att skruven dras åt för hårt. Observera: resultatet kan variera beroende på material, skruvar och användarens tryck. Gör alltid ett test innan det faktiska arbetet utförs. | Material: metall (2 mm) Självborrande skruv: 4,2 x 25 mm
Autoreducering (trä) (GDR 18V-215) | I arbetsläget autoreducering (trä) reducerar elverktyget varvtalet vid åtdragning (aktiverad slagfunktion)A). Detta arbetsläge förhindrar att skruven dras åt för hårt, eftersom användaren har tillräckligt med tid för att släppa på-/av-strömbrytaren (9). Observera: i arbetsläget autoreducering (trä) kan varvtal inte ställas in. Observera: om skruvar med en längd på < 50 mm används i arbetsläget autoreducering och ingen slagfunktion registreras kan det hända att elverktyget inte kan reducera varvtalet i tid. | Material: trä Träskruv: 5 x 50 mm

A)

  Arbetslägena automatisk avstängning (metall) och autoreducering (trä) kan endast aktiveras när på-/av-strömbrytaren (9) är helt intryckt och skruvarna skruvas i helt.