# Volba pracovního režimu

Elektrické nářadí nabízí dva předdefinované pracovní režimy pro každý model:

GDR 18V-215: automatické zpomalení (dřevo) a automatické vypnutí (kov)

GDX 18V-285: automatické vypnutí (ABR) a automatické vypnutí (kov)

Pro přepínání mezi pracovními režimy stiskněte tlačítko režimu (20).

Předdefinovaný pracovní režim | Funkce | Doporučené použití
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatické vypnutí (ABR) je funkce pro povolování matic: Elektrické nářadí se automaticky vypne, jakmile je matice povolená. Automatické vypnutí zabraňuje odpadnutí matice ze závitu šroubu při povolování. Upozornění: Tento pracovní režim lze aktivovat pouze v případě, že je elektrické nářadí nastaveno na chod vlevo. | Velikost šroubu: M12
Automatické vypnutí (kov) (GDR 18V-215 a GDX 18V-285) | V pracovním režimu automatického vypnutí (kov) se elektrické nářadí automaticky zastaví, jakmile se zvýší krouticí moment a spustí se funkce příklepůA). Tento pracovní režim zabraňuje přílišnému utažení šroubu. Upozornění: Výsledek se může lišit v závislosti na materiálu, šroubech a uživatelem vynaložené síle. Před prací na skutečném obrobku proveďte zkušební provoz. | Materiál: kov (2 mm) Samořezný šroub: 4,2 × 25 mm
Automatické zpomalení (dřevo) (GDR 18V-215) | V pracovním režimu automatické zpomalení (dřevo) sníží elektrické nářadí při utahování otáčky (pracuje příklepový mechanismus)A). Tento pracovní režim zabraňuje přílišnému utažení šroubu, protože uživatel má dostatek času na uvolnění vypínače_(9). Upozornění: Předvolba otáček není možná v pracovním režimu automatického zpomalení (dřevo). Upozornění: Pokud jsou v režimu automatického zpomalení (dřevo) použity šrouby o délce < 50 mm a není zjištěn žádný příklep, nemusí být elektrické nářadí schopno včas snížit otáčky. | Materiál: dřevo Šroub do dřeva: 5 × 50 mm

A)

  Pracovní režimy automatického vypnutí (kov) a automatického zpomalení (dřevo) lze aktivovat pouze tehdy, je-li vypínač (9) zcela stisknutý a šrouby zcela zašroubované.