# Предварителен избор на скоростта на въртене

С бутона за предварителен избор на скорост на въртене (15) можете да изберете предварително необходимата скорост на въртене в 2 степени.

Натискайте бутона за предварителен избор на скорост на въртене (15) многократно, докато желаната настройка не се покаже на индикацията за скорост на въртене (16). Настройката се запаметява.

Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.

| Основна настройка скорост на въртене при степен
--- | ---
1 | 2
[min–1] | [min–1]
Брой степени за скорост на въртене |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2100 | 0–3300
2 (GDX 18V-285) | 0–2000 | 0–2800

С бутона за предварителен избор на оборотите (15) можете да изберете предварително необходимите обороти и по време на работа.