# Chọn chế độ làm việc

Dụng cụ điện có 2 chế độ làm việc mặc định mỗi mẫu:

GDR 18V-215: Giảm tốc tự động (Gỗ) và Ngắt tự động (Kim loại)

GDX 18V-285: Ngắt tự động (ABR) và Ngắt tự động (Kim loại)

Để chuyển đổi giữa các chế độ làm việc, hãy nhấn nút chế độ (20).

Chế độ làm việc mặc định | Chức năng | Ứng dụng được khuyên dùng
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Ngắt tự động (ABR) là chức năng dùng để nới lỏng các vít hoặc đai ốc: Dụng cụ điện tự động ngắt nếu đai ốc vít được nới lỏng. Việc tắt tự động sẽ tránh được, đai ốc bị rơi khi nới lỏng ren vít. Lưu ý: Chế độ làm việc này chỉ có thể được kích hoạt, nếu dụng cụ điện được đặt ở hướng xoay sang trái. | Kích thước vít: M12
Ngắt tự động (Kim loại) (GDR 18V-215 và GDX 18V-285) | Trong chế độ làm việc Ngắt tự động (Kim loại), dụng cụ điện sẽ tự động dừng ngay khi mô-men xoắn tăng lên và chức năng đập được sử dụngA). Chế độ làm việc này ngăn vít không bị siết quá chặt. Lưu ý: Tùy thuộc vào vật liệu, vít và lực của người dùng, kết quả có thể khác nhau. Trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào trên phôi thực tế, hãy tiến hành chạy thử. | Vật liệu: Kim loại (2 mm) Vít tự cắt ren: 4,2 x 25 mm
Giảm tốc tự động (Gỗ) (GDR 18V-215) | Ở chế độ làm việc Giảm tốc tự động, dụng cụ điện giảm số vòng quay khi siết chặt (Cơ cấu đập hoạt động)A). Chế độ làm việc này ngăn vít không bị siết quá chặt, vì người dùng có đủ thời gian để nhả công tắc bật/tắt (9). Lưu ý: Trong chế độ làm việc Giảm tốc tự động (Gỗ), không thể chọn trước tốc độ. Lưu ý: Nếu sử dụng vít có chiều dài < 50 mm ở chế độ làm việc Giảm tốc tự động và không phát hiện thấy va đập nào thì có thể dụng cụ điện không thể giảm tốc độ kịp thời. | Vật liệu: Gỗ Vít gỗ: 5 x 50 mm

A)

  Chế độ làm việc Ngắt tự động (Kim loại) và Giảm tốc tự động (Gỗ) chỉ có thể được kích hoạt, nếu công tắc bật/tắt (9) được nhấn hoàn toàn và vít được vặn vào hoàn toàn.