# Biranje načina rada

Električni alat ima 2 unaprijed definirana načina rada po modelu:

GDR 18V-215: Automatsko usporavanje (drvo) i automatsko isključivanje (metal)

GDX 18V-285: Automatsko isključivanje (ABR) i automatsko isključivanje (metal)

Kako biste se prebacivali između načina rada, pritisnite tipku za način rada (20).

Unaprijed definirani način rada | Funkcija | Preporučena primjena
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Automatsko isključivanje (ABR) je funkcija za otpuštanje matica: Električni alat se isključuje automatski kada je matica otpuštena. Automatsko isključivanje sprječava da matica padne s navoja vijka pri otpuštanju. Napomena: Ovaj način rada može se aktivirati samo kada je električni alat postavljen na rotaciju ulijevo. | Veličina vijka: M12
Automatsko isključivanje (metal) (GDR 18V-215 i GDX 18V-285) | U načinu rada automatsko isključivanje (metal) električni alat zaustavlja se automatski kada se poveća zakretni moment i kada se upotrebljava udarna funkcijaA). Ovaj način rada sprječava pretjerano pritezanje vijka. Napomena: Ovisno o materijalu, uvrtanje vijaka i uporaba sile korisnika može utjecati na rezultat. Prije svih radova provedite probni rad na stvarnom izratku. | Materijal: metal (2 mm) Samorezni vijak: 4,2 x 25 mm
Automatsko usporavanje (drvo) (GDR 18V-215) | U načinu rada automatsko usporavanje (drvo) električni alat smanjuje broj okretaja pri stezanju (radi udarni mehanizam)A). Ovaj način rada sprječava pretjerano pritezanje vijka jer korisnik ima dovoljno vremena da otpusti prekidač za uključivanje/isključivanje (9). Napomena: U načinu rada automatsko usporavanje (drvo) nije moguće predbiranje broja okretaja. Napomena: Ako se u načinu rada automatsko usporavanje (drvo) upotrebljavaju vijci duljine < 50 mm i ne prepozna se udarac, moguće je da električni alat ne može pravovremeno smanjiti broj okretaja. | Materijal: drvo Vijak za drvo: 5 x 50 mm

A)

  Načini rada automatsko isključivanje (metal) i automatsko usporavanje (drvo) mogu se aktivirati samo kada je prekidač za uključivanje/isključivanje (9) pritisnut do kraja i kada se vijci uvrću do kraja.