# 회선속도 선택

회전속도 선택 버튼 (15) 을 눌러 요구되는 회전속도를 2 단계로 미리 선택할 수 있습니다.

회전속도 표시기 (16) 에 원하는 설정이 표시될 때까지 회전속도 선택 버튼 (15) 을 여러 번 누르십시오. 선택한 설정이 저장됩니다.

필요한 속도는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 다르므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

다음의 도표에 나온 자료는 권장 수치입니다.

| 단계별 회전속도 기본 설정
--- | ---
1 | 2
[min-1] | [min-1]
회전속도 단계 숫자 |  |
2 (GDR 18V-215) | 0–2,100 | 0–3,300
2 (GDX 18V-285) | 0–2,000 | 0–2,800

작동 중에도 회전속도 사전 선택 버튼 (15) 을 눌러 요구되는 회전속도를 미리 선택할 수 있습니다.