# Избор на работен режим

Електроинструментът разполага с 2 предварително зададени режима на работа за всеки модел:

GDR 18V-215: Автоматично забавяне (дърво) и Автоматично изключване (метал)

GDX 18V-285: Автоматично изключване (ABR) и Автоматично изключване (метал)

За превключване между работните режими натиснете бутона за режим (20).

Предварително дефиниран работен режим | Функция | Препоръчително приложение
--- | --- | ---
ABR (GDX 18V-285) | Автоматичното изключване (ABR) е функция за разхлабване на гайки: Електроинструментът се изключва автоматично, когато гайката на винта се разхлаби. Автоматичното изключване предотвратява падането на гайката от резбата на винта при разхлабване. Забележка: Този работен режим може да бъде активиран само когато електроинструментът е настроен на ляво въртене. | Размер на винта: M12
Автоматично изключване (метал) (GDR 18V-215 и GDX 18V-285) | В работен режим Автоматично изключване (метал) електроинструментът спира автоматично веднага щом въртящият момент се увеличи и ударното действие започнеA). Този работен режим предотвратява пренатягане на винта. Забележка: В зависимост от материала, винтовете и усилията на потребителя резултатът може да варира. Преди да извършите каквато и да е работа по действителния детайл, извършете пробно пускане. | Материал: Метал (2 mm) Самонарязващ винт: 4,2 x 25 mm
Автоматично забавяне (дърво) (GDR 18V-215) | В работен режим Автоматично забавяне (дърво) електроинструментът намалява скоростта на въртене при затягане (ударен механизъм в действие)A). Този работен режим предотвратява пренатягането на винта, тъй като потребителят има достатъчно време да освободи пусковия прекъсвач (9). Забележка: В работен режим Автоматично забавяне (дърво) предварителният избор на скорост на въртене не е възможен. Забележка: Ако в работен режим Автоматично забавяне (дърво) се използват винтове с дължина < 50 mm и не се разпознава удар, е възможно електроинструментът да не може да намали скоростта на въртене навреме. | Материал: Дърво Винт за дърво: 5 x 50 mm

A)

  Работните режими Автоматично изключване (метал) и Автоматично забавяне (дърво) могат да се активират само когато пусковият прекъсвач (9) е натиснат докрай и винтовете са завинтени докрай.