# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 62841-2-2.

## GDR 18V-215:

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 100 дБ(A); звукова потужність 108 дБ(A). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

## GDX 18V-285:

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 99 дБ(A); звукова потужність 107 дБ(A). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 62841-2-2:

## GDR 18V-215:

Закручування гвинтів і гайок максимально допустимого розміру: ah = 21,3 м/с2, K = 1,6 м/с2

## GDX 18V-285:

Закручування гвинтів і гайок максимально допустимого розміру: ah < 15,8 м/с2, K = 1,5 м/с2

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.