# A betétszerszám behelyezése (lásd A–B ábra)

##

## GDR 18V-215:

MEGJEGYZÉS: A cikkszámtól függően csak bizonyos típusú bitek használhatók (lásd az alábbi táblázatot).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Egyvégű bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Dupla végű bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Húzza előre a (2) reteszelő hüvelyt, tolja be ütközésig a betétszerszámot a (1) szerszámbefogó egységbe és ismét engedje el a (2) reteszelő hüvelyt, hogy ezzel reteszelje a betétszerszámot.

A (13) csavarozó betéteket egy (12) golyós bepattanó univerzális betéttartóval lehet a kéziszerszámba betenni.

##

- Tartsa be a betétszerszámok biztonságos használatára vonatkozó megjegyzést. Egyes betétszerszámok a nagy forgatónyomaték miatt nem alkalmasak az elektromos kéziszerszámhoz.

- Egy betétszerszám beszerelésénél ügyeljen arra, hogy az szorosan illeszkedjen a szerszámbefogó egységbe. Ha a betétszerszám nincs biztonságosan összekapcsolódva a szerszámbefogó egységgel, akkor az kioldódhat és utána nem lehet irányítani.

MEGJEGYZÉS: A cikkszámtól függően csak bizonyos típusú bitek használhatók (lásd az alábbi táblázatot).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Egyvégű bit | 9,5 mm | 9,5 mm 14 mm
Dupla végű bit | 9,8 mm | 9,8 mm 17 mm

Tolja rá a (14) betétszerszámot a (1) szerszámbefogó egység négyszögére.

A rendszer kialakítása olyan, hogy a (14) betétszerszám némi hézaggal illeszkedik a (1) szerszámbefogó egységbe; ez sem a működésre, sem a biztonságra sincs kihatással.

##

Húzza előre a (2) reteszelő hüvelyt és vegye ki a betétszerszámot.