# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tööriistakinnitus
(2) | Lukustushülss
(3) | Töövalgusti
(4) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(5) | Vööklamber
(6) | AkuA)
(7) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(8) | Kasutajaliides
(9) | Sisse-/väljalüliti
(10) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(11) | Kuulfiksaatoriga kruvikeerajaotsakA)
(12) | Universaalne otsakuhoidikA)
(13) | KruvikeerajaotsakA)
(14) | Vahetatav tööriist (nt kruvikeeramisotsak) (ainult GDX 18V-285 jaoks)A)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

## Kasutajaliides

(15) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupp
(16) | Pöörlemiskiiruse eelvalikuastme näidik
(17) | Auto-aeglustamise režiimi näidik (puit) (ainult GDR 18V-215)
(18) | Auto-väljalülitamise režiimi näidik (metall)
(19) | Automaatse väljalülituse (ABR) režiimi näidik (ainult GDX 18V-285)
(20) | Režiiminupp