# 选择工作模式

电动工具针对每个型号具备2种预定义的工作模式：

GDR 18V-215：自动减速（木材）和自动关闭（金属）

GDX 18V-285：自动关闭（ABR）和自动关闭（金属）

如需在工作模式之间切换，请按压(20)模式按键。

预定义的工作模式 | 功能 | 推荐的应用
--- | --- | ---
ABR（GDX 18V-285） | 自动关闭（ABR）是一种用于松开螺母的功能：一旦松开螺母，电动工具就自动关闭。自动关闭装置可防止螺母在松开螺纹时掉落。 提示：如果电动工具设为逆转，只能激活该工作模式。 | 螺栓尺寸：M12
自动关闭（金属）（GDR 18V-215和GDX 18V-285） | 一旦扭矩升高且使用冲击功能，则在工作模式“自动关闭（金属）”下电动工具自动停止A)。该工作模式可防止螺栓过度拧紧。 提示：根据材料、螺栓和用户的力消耗，结果可能有所不同。在实际工件上执行所有操作前请试机。 | 材料：金属（2毫米） 自攻螺栓：4.2 x 25毫米
自动减速（木材）（GDR 18V-215） | 在工作模式“自动减速（木材）”下电动工具降低拧紧（冲击机构工作）时的转速A)。该工作模式可防止螺栓过度拧紧，因为用户有充足的时间松开起停开关(9)。 提示：在工作模式“自动减速（木材）”下无法预选转速。 提示：如果在工作模式“自动减速（木材）”下使用长度小于50毫米的螺栓且识别不到冲击，电动工具可能无法及时降低转速。 | 材料：木材 木螺丝：5 x 50毫米

A)

  如果完全按住起停开关(9)并完整拧入螺栓，只能激活工作模式“自动关闭（金属）”和“自动减速（木材）”。