# Установка сменного инструмента (см. рис. A–B)

##

## GDR 18V-215:

УКАЗАНИЕ: в зависимости от артикула можно использовать только определенные типы бит (см. таблицу ниже).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
Бита Single End | 9,5 мм | 9,5 мм 14 мм
Бита Double End | 9,8 мм | 9,8 мм 17 мм

Оттяните фиксирующую втулку (2) вперед, вставьте рабочий инструмент до упора в патрон (1) и отпустите фиксирующую втулку (2), чтобы зафиксировать рабочий инструмент.

Биты (13) можно закрепить с помощью универсального держателя с шариковым фиксатором (12).

##

- Обратите внимание на указание по безопасному использованию сменных инструментов. Некоторые сменные инструменты не подходят для использования с электроинструментом из-за высокого крутящего момента.

- При установке сменного рабочего инструмента следите за тем, чтобы он плотно сел на патрон. Если рабочий инструмент не имеет прочной связи с патроном, то он может разболтаться и выйти из‑под контроля.

УКАЗАНИЕ: в зависимости от артикула можно использовать только определенные типы бит (см. таблицу ниже).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
Бита Single End | 9,5 мм | 9,5 мм 14 мм
Бита Double End | 9,8 мм | 9,8 мм 17 мм

Насадите сменный инструмент (14) на четырехгранник патрона для инструмента (1).

Ввиду своей конструкции сменный инструмент (14) сидит на патроне для инструмента (1) с небольшим зазором; это никак не влияет на его функционирование/безопасность.

##

Оттяните фиксирующую гильзу (2) вперед и извлеките рабочий инструмент.