# Forvalg af omdrejningstal

Med knappen til forvalg af omdrejningstal (15) kan du forvælge det nødvendige omdrejningstal i 2 trin.

Tryk på knappen til forvalg af omdrejningstal (15), indtil den ønskede indstilling fremgår af omdrejningstalsvisningen (16). Den valgte indstilling gemmes.

Det nødvendige omdrejningstal afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier.

| Grundindstilling for omdrejningstal ved trin
--- | ---
1 | 2
[o/min] | [o/min]
Antal omdrejningstrin |  |
2 (GDR 18V-215) | 0-2100 | 0-3300
2 (GDX 18V-285) | 0-2000 | 0-2800

Med knappen til forvalg af omdrejningstal (15) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift.