# 技術性數據

充電式衝撃鑽／起子機 |  | GDR 18V-215 | GDX 18V-285
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JN2 0..‎ | ‎3 601 JN2 1..‎
額定電壓 | V= | 18 | 18
無負載轉速
設定 1 | 次／分 | 2100A) | 2000B)
設定 2 | 次／分 | 3300A) | 2800B)
衝擊次數
設定 1 | min-1 | 3000A) | 3000B)
設定 2 | min-1 | 3800A) | 3600B)
最大鎖緊扭力 | Nm | 215A) | 285B)
最大旋鬆扭力 | Nm | – | 500B)
機器螺栓直徑 | mm | M6–M16 | M8–M18
工具夾頭 |  | ¼" 內六角 | ½" 外四角 ¼" 內六角
重量C) | kg | 1.4–2.4 | 1.5–2.5
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。

B)

  於 20–25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得

C)

  視所使用的充電蓄電池而定

D)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。