# 비트 장착하기(그림 A–B 참조)

##

## GDR 18V-215:

지침: 제품 번호에 따라 특정 유형의 비트만 장착할 수 있습니다(다음 표 참조).

GDR 18V-215: | ‎3 601 JN2 020 ‎3 601 JN2 0E0 ‎3 601 JN2 040 | ‎3 601 JN2 0L0 ‎3 601 JN2 050
싱글 엔드 비트 | 9.5 mm | 9.5 mm 14 mm
더블 엔드 비트 | 9.8 mm | 9.8 mm 17 mm

잠금 슬리브 (2) 를 앞으로 당기고 비트를 툴 홀더 (1) 안으로 끝까지 밀어 넣습니다. 비트를 고정하려면 잠금 슬리브 (2) 를 다시 놓으면 됩니다.

스크류 비트 (13) 를 볼 로크 방식의 유니버셜 비트 홀더 (12) 를 통해 끼울 수 있습니다.

##

- 비트의 안전한 사용과 관련된 지침에 유의하십시오. 일부 비트의 경우 토크가 높아 본 전동공구에 적합하지 않습니다.

- 비트를 끼울 때 툴 홀더에 단단히 끼워졌는지 확인하십시오. 비트가 툴 홀더에 꽉 끼워져 있지 않으면 다시 빠져 나와 제어가 불가능해 질 수 있습니다.

지침: 제품 번호에 따라 특정 유형의 비트만 장착할 수 있습니다(다음 표 참조).

GDX 18V-285: | ‎3 601 JN2 120 ‎3 601 JN2 1E0 | ‎3 601 JN2 1L0 ‎3 601 JN2 150
싱글 엔드 비트 | 9.5 mm | 9.5 mm 14 mm
더블 엔드 비트 | 9.8 mm | 9.8 mm 17 mm

비트 (14) 를 툴 홀더 (1) 의 4각 모서리쪽으로 미십시오.

시스템에 따라 비트 (14) 와 툴 홀더 (1) 사이에 약간의 유격이 있을 수 있는데, 이는 기능/안전 상에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

##

잠금 슬리브 (2) 를 앞으로 당기고 비트를 분리합니다.