# Drita e vazhduar e treguesit jeshil të nivelit të karikimit të baterisë

Drita e vazhdueshme jeshile e treguesit të gjendjes së karikimit (3) sinjalizon që bateria është plotësisht e karikuar. Bateria më pas mund të hiqet për përdorim të menjëhershëm.

Pa një bateri të vendosur, drita e vazhdueshme e treguesit të nivelit të karikimit (3), sinalizon që spina është e futur në prizë dhe karikuesi është i gatshëm për punë.