# Drita që pulson për tregimin e nivelit të karikimit të baterisë

Procesi i shpejtë i karikimit sinjalizohet nëpërmjet pulsimit të shpejtë të treguesit jeshil të nivelit të karikimit (3).

Bateria mund të nxirret dhe të përdoret në çdo moment.

Pasi të arrihet afërsisht 80% e kapacitetit të baterisë, treguesi i gjelbër i baterisë pulson më ngadalë. Procesi i karikimit të shpejtë tani ka përfunduar. Nëse bateria mbetet në karikues, karikimi do të përfundojë me një shpejtësi më të ulët.