# Tehnički podaci

Punjač | GAL 18V-40
--- | ---
Klasa zaštite | / II
Struja punjenja A) | 4,0 A
Napon punjača aku-baterija (automatsko prepoznavanje napona) | 10,8–18 V
TežinaB) | 0,55 kg

A)

  Ovisno o temperaturi i tipu aku-baterije

B)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.