# Dati tecnici

Caricabatteria | GAL 18V-40
--- | ---
Classe di protezione | / II
Corrente di caricaA) | 4,0 A
Tensione di carica della batteria (rilevamento automatico della tensione) | 10,8–18 V
PesoB) | 0,55 kg

A)

  in funzione della temperatura e del tipo di batteria

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.