# Техникалық мәліметтер

Зарядталу құралы | GAL 18V-40
--- | ---
Қорғаныс класы | / II
Зарядтау тогыA) | 4,0 А
Аккумулятордың зарядтау кернеуі (кернеуді автоматты түрде анықтау) | 10,8–18 В
СалмағыB) | 0,55 кг

A)

  температураға және аккумулятор түріне байланысты

B)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.