# Технически данни

Зарядно устройство | GAL 18V-40
--- | ---
Клас на защита | / II
Ток на зареждане A) | 4,0 A
Зарядно напрежение (автоматично разпознаване на напрежението на батерията) | 10,8–18 V
ТеглоB) | 0,55 kg

A)

  В зависимост от температурата и типа на акумулаторната батерия

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.