# Tekniske data

Lader | GAL 18V-40
--- | ---
Kapslingsgrad | / II
LadestrømA) | 4,0 A
Batteriets ladespenning (automatisk spenningsregistrering) | 10,8–18 V
VektB) | 0,55 kg

A)

  Avhengig av temperatur og batteritype

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.