# Tekniska data

Laddare | GAL 18V-40
--- | ---
Skyddsklass | / II
LaddningsströmA) | 4,0 A
Batteriets laddningsspänning (automatisk spänningsregistrering) | 10,8–18 V
ViktB) | 0,55 kg

A)

  Beroende på temperatur och batterityp

B)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.