# Luz intermitente del indicador del estado de carga del acumulador

El proceso de carga rápida se señaliza mediante un rápido parpadeo del indicador del estado de carga del acumulador verde (3).

El acumulador se puede sacar y utilizar en todo momento.

Tan pronto se ha alcanzado aprox. 80 % de la capacidad del acumulador, se retarda el parpadeo del indicador del estado de carga del acumulador verde. El proceso de carga rápida se ha finalizado ahora. Si el acumulador permanece en el cargador, la carga se completa a una velocidad más lenta.