# დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

აკუმულატორი |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈35
GBA 18V 4.0 Ah | ≈65
GBA 18V 5.0 Ah | ≈70
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈65
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈84
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈124
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈172

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს