# Ладење на батеријата (Active Air Cooling)

Контролата на вентилаторот интегрирана во полначот ја следи температурата на користената батерија. Штом температурата на батеријата е над прибл. 0 °C, вентилаторот се вклучува. Вклучениот вентилатор притоа создава бучава од вентилацијата.

Ако не работи вентилаторот, тој е дефектен или температурата на батеријата изнесува < 0 °C. Ова може да го зголеми времето на полнење.