# Kohët e karikimit

Tabela e mëposhtme tregon kohën e përafërt në minuta që kërkohet për nivelin e dëshiruar të karikimit, në varësi të llojit të baterisë dhe mënyrës së karikimit. Kohët e karikimit mund të ndryshojnë. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: www.bosch-professional.com/wac.

Bateria |
--- | ---
GBA 18V 2.0Ah | ≈30
GBA 18V 4.0 Ah | ≈35
GBA 18V 5.0 Ah | ≈45
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈49
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈83
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈126

është një nivel maksimal karikimi