# Refroidissement de l’accu (Active Air Cooling)

La commande de ventilation intégrée surveille la température de l’accu logé dans le chargeur. Dès que la température de l’accu est supérieure à env. 0 °C, le ventilateur se met en marche. Le ventilateur émet alors un bruit de ventilation.

Si le ventilateur reste à l’arrêt, c’est qu’il est défectueux ou que la température de l’accu est < 0 °C. La durée de charge risque alors d’être plus longue.