# Tehnilised andmed

Laddimisseade | GAL 1880 CV
--- | ---
Kaitseklass | / II
LaadimisvoolA) | 8,0 A
Aku laadimispinge (pinge automaatne tuvastamine) | 14,4–18 V
KaalB) | 0,66 kg

A)

  oleneb temperatuurist ja aku tüübist

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.