# Охлаждение аккумулятора (Active Air Cooling)

Система управления вентилятором, встроенная в зарядное устройство, контролирует температуру используемого аккумулятора. Как только температура аккумулятора превысит примерно 0 °C, включается вентилятор. Включенный вентилятор при этом создает шум вентиляции.

Если вентилятор не работает, это означает, что он неисправен или температура аккумулятора составляет < 0 °C. Это может увеличить время зарядки.